**WEST&MONTH美容、RAYHONG汽配、JUE-FISH家居、HOYGI面部护理、YEGBONG宠物、NORTH MOON成人、JAKEHOE家居、OCEAURA身体护理、HOMONTH汽配、EAST MOON男士美容、HOEGOA头部护理、HOUKEA服饰、ORALHOE口腔护理、WIYUN美容、ROXELIS香水、WIIEEY儿童美容、DOWMOO玩具、EELHOPE彩妆、MOONSPRY园艺、WOODSLEEP美容、EOHOE美容仪器、HOZONE户外、HOEXE饰品、EELJOY宠物。以上24个品牌的产品包装均用广东省西之月科技有限公司的地址。**

汽配类的产品文案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容说明** | **文案英文内容** | **文案中文内容** | **说明** | **备注** |
| 产品名称 | PRODUCT NAME:  JAKEHOE Casting Repair Glue | JAKEHOE铸造修补胶 | 根据不同产品名称修改（品牌+产品名） |  |
| 外网参考链接 | https://bling-furnitureshop.com/products/solid-repair-glue |  | 寻找外网参考链接的方式   1. 用Google直接搜索关键词 2. 用Google以图搜图   3.直接在亚马逊平台等搜索相关产品 | 仅做参考无需放包装 |
| 成分表 | INGREDIENTS:  A GLUE: EPOXY RESIN、 CURING AGENT、METAL POWDER、PLASTICIZER、STABILIZER  B GLUE: REINFORCING MATERIALS、PIGMENTS、PRESERVATIVES、THIXOTROPIC AGENTS、UV STABILIZERS | A胶：环氧树脂、固化剂、金属粉末、增塑剂、稳定剂  B胶：增强材料、色素、防腐剂、触变剂、紫外线稳定剂 | 成分数要大于等于5个，成分要查是否有毒、受管制等 |  |
| 包含 | INCLUDING：  CASTING REPAIR GLUE: 85G\*1,PUTTER\*1, SCRAPER\*1 | 铸造修补胶：85g\*1,推杆\*1，刮板\*1 |  |  |
| 使用说明 | DIRECTIONS OF SAFE USE：  1. Open this product first, use a putter to squeeze glue A and glue B into the container and mix thoroughly.  2. Apply the mixed glue evenly into the cracks of the metal  3. Use a scraper to smooth the gap and wait for the glue to dry naturally. | 1. 先打开本产品，用推杆把A胶和B胶挤在容器中并充分搅拌均匀 2. 把混合后的胶水均匀涂抹在金属的裂缝中 3. 用刮板刮平使缝隙平整，再等待胶水自然风干即可 | 参考链接，根据产品的实物情况编辑 |  |
| 产品卖点 | BENEFITS：  1. Features high-strength bonding and the ability to withstand heavy loads, ensuring your metal repairs remain reliable and durable  2. Resistant to extreme weather and can resist high and low temperatures, making it suitable for various applications  3. It has strong impact resistance, so that your repairs will not crack or break under pressure, providing long-lasting results that you can trust.  4. Oil and corrosion resistant, making it ideal for industrial and automotive repairs. | 1. 具有高强度的粘合性，能够承受重负荷，确保您的金属修复保持可靠和耐用 2. 耐极端天气，可以抵抗高温和低温，使其适合各种应用场合 3. 具有很强的抗冲击性，让您的维修不会再压力下破裂或者断裂，提供您可以信赖的持久效果   4.耐油和耐腐蚀，使其成为工业和汽车维修的理想选择。 | 参考链接，根据产品的实物情况编辑 |  |
| 关键词 | KEYWORDS:  Casting Repair Glue；Metal Adhesive; Caster's Glue | 铸造修补胶；金属粘合剂；铸工胶 | 根据外网参考链接，确定关键词   1. 关键词优先从标题里面找，尽量找能匹配到这个产品的词组   2.关键词在相关平台搜索，能定位到对应或者相关的产品 | 仅做参考无需放包装 |
| 警告语 | WARNING:  Please keep out of reach of children. Avoid contact with eyes. Store in a cool and dry place. | 请放在儿童接触不到的地方。避免与眼睛接触。存放于阴凉干燥处。 |  |  |
| 制造商 | MANUFACTURER：Guangdong Ximonth Technology Co., Ltd. | 广东省西之月科技有限公司 |  | 此为通用模板不改 |
| 地址 | ADDRESS：Room 201, Building H13,Longhu Industrial Building, Longhu District, Shantou City | 汕头市龙湖区龙湖工业大厦H13幢201号房之一 |  | 此为通用模板不改 |
| 欧代 | EC REP Asternerysl Spain (Spain) Madrid Calle Nunez Morgado, 5.Businesspoint.Madrid.Spain Jeffrey Lin +34-615 561 159 GOS.business@hotmail.com |  | | 此为通用模板不改 |
| 英代 | UK REP Ermenegildo Smart Limited 6 Prospect Way Royal Oak Industrial Estate Daventry Nn11 8Pl Ermenegildo Smart Limited 0044 2037697376 mihailambert@gmail.com | 此为通用模板不改 |
| 美代 | US REP  Scientia Consulting Group 4368 E La Palma Ave, Anaheim, CA 92807 United States Michael Johnson +1 (813) 603-7362 MichaelJohnson@skypulsse.com | 此为通用模板不改 |
| 保质期 | SHELF LIFE: 3 years | 三年 |  |  |
| 原产国 | MADE IN CHINA |  |  | 此为通用模板不改 |
| 法国Triman标志（包装）所有产品 |  |  |  | 此为通用模板不改 |
| 所有产品都加的标识 |  |  |  | 此为通用模板不改 |
| 其他标识 |  | IMG_256 | 开瓶标视瓶罐类就加，贴类的纺织玩具的园艺产品就不需要。 | 视具体产品改动并标在第二列 |
| 1688上架标题 | 工业级铸工胶ab胶修补剂不锈钢铜铝补漏神器防水堵漏金属铸铁胶 |  |  | 只需中文 |
| **详情页文案（设计作图用词参考）** | | | | |
| 产品优势4条 （每条8个词语） | 1. High strength and wear resistance, durable.  2. Rapid curing, shortening working time.  3. Resist chemical corrosion and protect metal.  4. Easy to operate, convenient and quick to use. | 1. 高强度耐磨，持久耐用。  2.快速固化，缩短工作时间。  3. 抗化学腐蚀，保护金属。  4. 操作简便，使用方便快捷。 |  |  |
| 产品卖点15条  （1-4条有小标题，标题3-4个词，内容15-20个词。  5-15条无需小标题,内容15-20个词。  ） | 1. High-strength bonding: Provides excellent adhesion to ensure that metal parts are firmly bonded and durable.  2. High temperature resistance: It can withstand extreme high temperatures and is suitable for various high temperature casting environments.  3. Rapid curing: Rapid curing formula improves work efficiency and reduces waiting time.  4. Anti-corrosion: It has excellent anti-corrosion performance, protects metal parts and extends its service life.  5. Easy to use, simple to operate, suitable for various casting occasions.  6. High tensile strength ensures that castings are not easy to break under stress.  7. Applicable to a variety of metal materials, including aluminum, iron, copper, etc.  8. Environmentally friendly formula, does not contain harmful substances, safe and healthy.  9. Long-term and stable, not easy to age, maintaining long-term bonding effect.  10. Resistant to chemical corrosion and suitable for harsh working environments.  11. Excellent wear resistance, reducing wear and protecting castings.  12. High adhesion, can effectively fill tiny gaps on metal surfaces.  13. Low shrinkage ensures dimensional accuracy of castings and reduces deformation.  14. High toughness, resistant to impact and vibration, and increased casting stability.  15. Suitable for industrial and household repairs to meet a variety of application needs. | 1.高强度结合：提供卓越的粘合力，确保金属部件牢固结合，持久耐用。  2.耐高温性：可承受极端高温，适用于各种高温铸造环境。  3.快速固化：快速固化配方，提高工作效率，减少等待时间。  4. 防腐蚀：具有优异的防腐蚀性能，保护金属部件，延长使用寿命。  5. 易于使用，操作简单，适合各种铸造场合。  6. 高抗拉强度，确保铸件在应力下不易断裂。  7. 适用于多种金属材质，包括铝、铁、铜等。  8. 环保配方，不含有害物质，安全健康。  9. 长效稳定，不易老化，保持长期粘接效果。  10. 耐化学腐蚀，适用于苛刻的工作环境。  11. 优良的耐磨性能，减少磨损，保护铸件。  12. 高粘附力，能有效填补金属表面微小缝隙。  13. 低收缩率，确保铸件尺寸精度，减少变形。  14. 高韧性，抵抗冲击和振动，增加铸件稳定性。  15. 适用于工业和家庭修补，满足多种应用需求。 |  |  |
| 成分功能3条（每条内容10-15词） | 1. Epoxy resin: Provides high-strength adhesion, wear resistance and durability.  2. Curing agent: accelerates the resin curing process and enhances bonding strength and stability.  3. Plasticizer: Enhance the toughness of the resin and improve its impact resistance. | 1. 环氧树脂：提供高强度粘合力，耐磨耐用。  2. 固化剂：加速树脂固化过程，增强粘合强度和稳定性。  3. 增塑剂：增强树脂韧性，提高抗冲击能力。 |  |  |